Проект «Автовыключатель с таймером»
Команда проекта:
Борзяк Н.О. (ЭТО133, ИНК, 1А31,8-913-882-62-86)
Генке Е. А. (ЭТО133, ИНК, 1А31, 8-983-346-29-08)
Зубова Е.И. (ЭТО133, ИНК, 1А32, 8-913-881-80-21)
Сайт проекта: projecteee.devyourself.ru/co/on-off-pribor/
1. Аннотация проекта:
Автовыключатель с таймером – проект, призванный упростить повседневную жизнь человека путем автоматизации таких обыденных процессов, как выключение электроприборов. Данная разработка позволяет экономить электроэнергию и делать электроприборы более безопасными.
2. Обоснование необходимости реализации проекта 
Электроэнергия дорожает, и нам приходится задумываться о способах её экономии. Один из способов экономии электроэнергии – своевременное отключение электроприборов. Но в силу чрезмерной нагрузки (интенсивного расписания) мы часто забываем отключать освещение, некоторые иные устройства, что грозит как избыточным потреблением электроэнергии, так и созданием пожароопасных ситуаций. Таким образом, необходимо, чтобы отключение приборов происходило автоматически. 
Наше решение: создание выключателя с таймером. Пользователь  сам выбирает предполагаемое время работы устройства.
3. Цель проекта
Создание устройства, позволяющего отключать устройства по истечении времени, заданного пользователем, до конца мая 2014 года.

4.  Целевая группа
	Кому будет интересна наша разработка:
· Студентам;
· Людям, ведущим активный, интенсивный образ жизни;
· Бизнесменам, а также людям, которым приходится ездить в командировки, долгое время отсутствовать дома;
· Домохозяйкам.

5.  Механизм реализации деятельности по проекту
 	
	Задачи:

1) Разработка устройства

Мероприятие 1.1. Создание концепции выключателя

Мероприятие 1.2. Разработка схемы

Мероприятие 1.3. Разработка дизайна устройства

2) Закупка необходимых элементов

Мероприятие 2.1. Закупка оборудования и расходных материалов

3) Сборка схемы 

Мероприятие 3.1.  Сборка схемы

Мероприятие 3.2. Тестирование схемы

4) Сборка экспериментального образца

Мероприятие 4.1. Сборка выключателя

Мероприятие 4.2. Тестирование


6. Рабочий план реализации проекта

	Вид деятельности/мероприятие
	Дата 
2014 год
	Исполнители/ответственные

	Разработка схемы
	Март-апрель 
	Николай Борзяк

	Закупка оборудования 
	Апрель-май
	Николай Борзяк, Генке Елизавета

	Сборка схемы и её тестирование
	Апрель-май
	Николай Борзяк

	Работа с целевой аудиторией, реклама
	Июнь-сентябрь
	Генке Елизавета, Зубова Екатерина



7. SWOT-анализ проекта
	S (сильные стороны):
· Связано с обеспечением безопасности человека
· Невысокая стоимость
· Экономия электроэнергии

	W (слабые стороны):
· В той конфигурации, в которой мы это осуществляем, пригоден только для одного прибора


	O (возможности):
· Увеличение количества одновременно включаемых приборов;
· Добавление функции автовключения
· Возможность устанавливать время на расстоянии

	T (угрозы):
· Невысокая популярность у потребителей
· Может создавать дополнительные проблемы.



8. Риски проекта
	Наименование риска
	Вероятность возникновения
	Степень воздей-ствия
	Профилактика

	
	
	
	Чтобы не произошло
	Если произошло

	1) Не реализовать задуманный проект
	малая
	высокая
	Заинтересованность участников проекта в его осуществле-нии
	Изменить концепцию проекта в кратчайшие сроки

	2) Схема не будет работать
	средняя
	высокая
	Тщательно проработать схему
	Переделать схему

	3) Схема будет портить электропри-боры
	малая
	средняя
	Просчитать схему так. чтобы сглаживать скачки напряжения
	Изменить схему

	4) Прибор не будет востребован
	средняя
	высокая
	Провести соцопрос;
	Реклама

	5) Конкуренция
	высокая
	средняя
	Разработать уникальный продукт
	Совершенствовать прибор



9. Партнеры проекта

Отдел Элитного Обучения, деканат ИНК, кафедра ПМЭ

 10. Основные исполнители проекта:

Борзяк Н.О.  – ответственный за техническую сторону проекта
Генке Е. А. –ответственный за оформление бумаг
Зубова Е.И. – ответственная за рекламу.

11. Ожидаемые результаты проекта, критерии оценки


	Количественные результаты
	Качественные результаты
	Метод фиксации

	Создание  образца
	Создание работающего образца.
	Отзывы потребителей



12. Дальнейшее развитие проекта
	В перспективах развития нашего проекта мы имеем следующие идеи: увеличение количества одновременно задействованных приборов; добавление функции автовключения; связь с данным устройством на расстоянии с помощью Bluetooth, Wi-fi, телефонной связи.

13. Смета проекта
	Название
	Количество
	Стоимость, руб.

	Микроконтроллер PIC16F628 A-I/P
	1
	92.76

	Светодиодный индикатор CA04-41SRWA
	1
	177.41

	Светодиод АЛ307БМ
	1
	5.85

	Кварцевый резонатор КХ-3Н 4,0 МНz
	1
	38.85

	Транзистор КТ315Б1
	1
	5.64

	Диод КД522Б
	3
	9.15

	Кнопка SPA-103B4, PSW1
	4
	125.4

	Итого: 486.96 рублей.




